**ШРМ - 22У/800**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Шкаф металлический двухсекционный ШРМ - 22У/800.**  **Размер:** 1860\*800\*500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Шкаф делится на две секции (398×475×1805 мм.) Каждая из секций имеет отдельную дверь (375×1765 мм.) с ребром жесткости на каждой двери (95х1550 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (100х60 мм.). Двери имеют врезные замки (“PaksLocks” производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 885 мм.(В комплекте к шкафу идет 4 ключа)  Секции шкафа содержат: 1. Полка под головной убор (400х450 мм.) крепятся на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа. 2. Одна перекладина под вешалки для одежды (390х20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт). 3. Два крючка под одежду (65 мм.)  4. Четыре регулируемые полки в хоз. отделении (400х450 мм.)  Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Стоек - 20; Крыши - 34; Цоколя - 55; Перегородки - 28.  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ - 22У/800** | **1860\*800\*500** |
| **1** | **Количество секций,шт.** | **2** |
|  | **Внутренние размеры отделения(Ш\*Г\*В), мм** | **398×475×1805** |
| **2** | **Количество дверей,шт.** | **2** |
|  | **Размер одной двери (Ш\*В),мм** | **375×1765** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт.** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм** | **95×1550** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт.** | **1** |
|  | **Размер блока вентиляционных отверстий (Ш\*В), мм** | **100×60** |
|  | Отверстие для крепления полок для обуви (полка для обуви - не входят в базовую комплектацию) от дна шкафа. | **28мм** |
|  | Отверстия для скрепления шкафов между собой от крыши шкафа. | **24 мм** |
| **3** | **Количество полок под головные уборы** | **1** |
|  | **Расстояние от крыши шкафа до полки, мм** | **300** |
|  | **Размеры полки(Ш\*Г), мм** | **400×450** |
|  | **Количество полок в хоз. отделении** | **4** |
|  | Шаг для перестановки полок | **85мм** |
|  | Расстояние между приварными лентами держателей полок | **343мм** |
| **4** | **Количество перекладин, шт.** | **1** |
|  | **Размер (длина\*диаметр),мм** | **390×20** |
|  | **Количество заглушек для перекладин, шт.** | **2** |
| **5** | **Количество крючков для одежды,шт.** | **2** |
|  | **Высота крючка, мм.** | **65** |
| **6** | **Количество замков, шт.** | **2** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт.** | **4** |
|  | **Расстояние от центра замка до верха двери, мм.** | **885** |
|  | Язычок замка имеет Г-образную форму. |  |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм.** | **20** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм.** | **34** |
| **9** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм.** | **55** |
| **10** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм.** | **28** |
| **11** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **12** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **13** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **14** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Да** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.**  **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**